

**Therm 602 E-M 24**



* Werkdruk bij sproeier 25045 30 – 100 bar
* Werkdruk bij sproeier 2503 30 – 160 bar
* Doorloopcapaciteit 10 l/min
* Toerental pomp 1400 t/min
* Verwarmingsvermogen 24 kW
* Staalversterkte hogedrukslang DN10 10 m
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 41,2 A, 50 Hz
* Zekeringen 50 A
* Gewicht 178 kg