

**Therm 602 E-M 36**



* Werkdruk bij sproeier 25045 30 – 100 bar
* Werkdruk bij sproeier 2503 30 – 160 bar
* Doorloopcapaciteit 10 l/min
* Toerental pomp 1400 t/min
* Verwarmingsvermogen 36 kW
* Staalversterkte hogedrukslang DN8 10 m
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 32.6 A, 50 Hz
* Gewicht 178 kg