

**Therm 635-1**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30-130 bar / 3-13 MPa
* Max. toegelaten overdruk 145 bar / 14,5 MPa
* Doorloopcapaciteit 10,6 l/min (635 l/h)
* Heetwatertemperatuur 12 - 89 \*C
* Stoom temperatuur max. 145 \*C
* Verwamingsvermogen 55 kW
* Brandstoftank met inhoudscontrole 35 l
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 230 V, 15 A, 50 Hz
* Vermogenopname / vermogensafgifte 3,4 kW
* Gewicht met slanghaspel 218 kg