

**Therm 872 E-M 48**



* Werkdruk bij sproeier 25045 30 – 170 bar
* Doorloopcapaciteit 14,5 l/min
* Toerental pomp 1400 t/min
* Verwarmingsvermogen 48 kW
* Delta T max. debiet + 60 \*C
* Staalversterkte hogedrukslang DN8 10 m
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 80 A, 50 Hz
* Zekeringen 80 A
* Gewicht 178 kg