

**Therm 875-1**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30-175 bar / 3-17,5 MPa
* Max. toegelaten overdruk 190 bar / 19 MPa
* Doorloopcapaciteit 14,6 l/min (635 l/h)
* Heetwatertemperatuur 12 - 87 \*C
* Stoom temperatuur max. 155 \*C
* Verwamingsvermogen 60 kW
* Brandstoftank met inhoudscontrole 35 l
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 15 A, 50 Hz
* Vermogenopname / vermogensafgifte 4,8 kW
* Gewicht met slanghaspel 218 kg