

**Therm C 13/180**



* Bedrijfsdruk 30- 180 Bar
* Max. toegelaten druk 200 Bar
* Doorloopcapaciteit 13 l/min (660 l/h)
* Warmwatertemperatuur 12-80 °C
* Damptemperatuur 140 C
* Verwarmingsvermogen 60 kW
* Brandstoftank 25 ltr.
* Toerental 1400 t/min
* El. aansluitwaarde 400 Volt 8,7A 50Hz
* Vermogensopname 4,8 kW
* Vermogensafgifte 3,8 kW
* Gewicht 179 kg