

**Therm CA 11/130**



* Bedrijfsdruk 30- 130 Bar
* Max. toegelaten druk 145 Bar
* Doorloopcapaciteit 11 l/min (660 l/h)
* Warmwatertemperatuur 12-80 °C
* Damptemperatuur 140 C
* Verwarmingsvermogen 55 kW
* Brandstoftank 25 ltr.
* Toerental 1400 t/min
* El. aansluitwaarde 230 Volt 15,0A 50Hz
* Vermogensopname 3,4 kW
* Vermogensafgifte 2,3 kW
* Gewicht 171 kg
* Afmetingen LxBxH 790x590x990