

**Therm CA 12/150**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30-150 bar / 3-15 MPa
* Max. toegelaten overdruk 170 bar / 17 MPa
* Doorloopcapaciteit 12 l/min (720 l/h)
* Heetwatertemperatuur, traploos instelbaar 12-80 \*C
* Stoom temperatuur max. 140 \*C
* Verwarmingsvermogen 58 kW
* Brandstoftank met inhoudscontrole 25 l
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 7.2 A, 50 Hz
* Vermogenopgname / Vermogensafgifte 3,8 kW / 3,0 kW
* Gewicht met slanghaspel 172