

**Therm CA 15/120**



* Bedrijfsdruk 30- 130 Bar
* Max. toegelaten druk 135 Bar
* Doorloopcapaciteit 15 l/min (660 l/h)
* Warmwatertemperatuur 12-80 °C
* Damptemperatuur 150 C
* Verwarmingsvermogen 65 kW
* Brandstoftank 25 ltr.
* Toerental 1400 t/min
* El. aansluitwaarde 400 Volt 15,0 A, 50Hz
* Vermogensopname 3,8 kW
* Vermogensafgifte 2,3 kW
* Gewicht met slanghaspel 181 kg