

**K 1152 TS T**



* Geïntegreerd wagentje
* Aansluitkabel 5 m
* Kabelopwikkeling
* Slangtrommel met 15 m staalversterkte hogedrukslang (bij KR 1152 TST)
* 10 m staalversterkte hogedrukslang (bij KR 1151/Silent 120)
* Totaalstop systeem (bij KR 1151/1152 TST)
* Pistool met handgreep
* Vario-jet sproeilans met traploos verstelbare straal van punt- naar vlakstraal en hoge- naar lagedruk
* Traploze druk- en doorloop hoeveelheid regeling
* Messing pompkop
* Keramische plunjers
* Droogloopbeveiliging
* Kokers voor pistol en lans
* Chemicaliën injector met filter