

**K 2175 TS T**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30 - 160 bar
* Max. toegelaten overdruk 175 bar
* Doorloopcapaciteit 12 l/min 720 l/h)
* Warmwatertoevoer max. 60 C
* Aanzuighoogte 2,5 m
* Nozzel maat (vuilfrees) 045
* Nozzel maat (vlakstraal) 25045
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 6,7 A, 50 Hz
* Vermogenopname 3,3 kW
* Vermogensafgifte 2,6 kW
* Gewicht 39,5
* Afmetingen in mm (L x B x H) 375 x 360 x 90