

**L 40/160 TS**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30 - 160 bar / 3 - 16 MPa
* Max. toegelaten overdruk 190 bar
* Doorloopcapaciteit 40 l/min (2400 l/h)
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 24 A, 50 Hz
* Vermogensopname / Vermogensafgifte 14,5 Kw / 11 Kw
* Gewicht zonder toebehoor 125 kg