

**Profi 160 TS T**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30 - 140 bar
* Max. toegelaten overdruk 160 bar
* Doorloopcapaciteit 11 l/min (660 l/h)
* Warmwatertoevoer max. 60 C
* Aanzuighoogte 2,5 m
* Nozzel maat (vuilfrees) 045
* Nozzel maat (vlakstraal) 20042
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 230 V, 14,3 A, 50 Hz
* Vermogenopname 3,2 kW
* Vermogensafgifte 2,5 kW
* Gewicht 45 kg
* Afmetingen in mm (L x B x H) 355 x 375 x 98