

**Quadro 11/140 TS T**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30 - 140
* Max. toegelaten overdruk 155 bar
* Doorloopcapaciteit 11 l/min (660 l/h)
* Warmwatertoevoer max. 60 C Inhoud
* waterreservoir 7 l
* Aanzuighoogte 2,5 m
* Nozzel maat (vuilfrees) 045
* Nozzel maat (vlakstraal) 20045
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 230 V, 14 A,
* Vermogenopname 3,3 kW
* Vermogensafgifte 2,4 kW
* Gewicht 46 kg
* Afmetingen in mm (L x B x H) 590 x 360 x 85