

**Quadro 12/150 TS T**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30 - 150
* Max. toegelaten overdruk 165 bar
* Doorloopcapaciteit 12 l/min (720 l/h)
* Warmwatertoevoer max. 60 C
* Inhoud waterreservoir 7 l
* Aanzuighoogte 2,5 m
* Nozzel maat (vuilfrees) 045
* Nozzel maat (vlakstraal) 20045
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 6,8 A,
* Vermogenopname 3,5 kW
* Vermogensafgifte 2,8 kW
* Gewicht 46 kg
* Afmetingen in mm (L x B x H) 590 x 360 x 85