

**Quadro 1500 TS**



* Maximum pompdruk: 160 bar
* Werkdruk: regelbaar tot 140 bar
* Waterdebiet: 25 liter/min
* Motorvermogen: 7500 Watt
* Aansluitwaard 400V 12 A 50 Hz
* Motortoerental: 1400 tpm
* Sproeiergrootte: 2011 Vuilfrees
* Sproeiergrootte: 11 Vlakfrees
* Maximum temperatuur toegevoegd water: 60 °C
* Lengte hogedrukslang: 20 meter op geïntegreerde slangtrommel
* Mogelijkheid om reinigingsmiddel te gebruiken