

**Quadro 799 TS T**



* Werkdruk 30 - 180 bar
* Toelaatbare overduk 200 bar
* Debiet 13 l/min
* Sproeier grootte (vlakstraal) 25045
* Sproeier grootte (vuilfrees) 045
* Inhoud watertank 10 l
* Aanzuiging reinigingsmiddel voor de pomp ja
* Max. water toevoer temperatuur 70°
* Max. water toevoer temperatuur bij directe aanzuiging \*1) 50°
* Aanzuighoogte (max.) 2.5 m
* Slangtrommel ja
* Vuilfrees ja
* Vrijloopperiode (afschakeling motor) ja
* Totaalstop systeem ja
* Staalversterkte hogedrukslang 20 m DN6
* Elektrische aansluitwaarde 400 V~ 8,5 A, 50 Hz
* Toerental motor 1.400 t/min
* Opgenomen vermogen P 1 - 5,5 kW
* Afgegeven vermogen P 2 - 4,0 kW
* Gewicht 62 kg
* Afmetingen (l x b x h) in mm 780 x 395 x 870