

**Therm 1165 ST**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30-165 bar
* Max. toegelaten overdruk 180 bar
* Doorloopcapaciteit 14,9l/min (895 l/h)
* Heetwatertemperatuur, traploos instelbaar 12 – 82 \*C
* Stoom temperatuur max. 155 \*C
* Verwarmingsvermogen 78 kW
* Brandstoftank met inhoudscontrole 25 l
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 12 A, 50 Hz
* Vermogenopname / Vermogensafgifte 7,5 kW / 5,5 kW
* Gewicht 240 kg