

**Therm 601 E-ST 24**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30-100 bar
* Doorloopcapaciteit 10 l/min (600 l/h)
* Heetwatertemperatuur, traploos instelbaar 47 \*C
* Verwarmingsvermogen 24 kW
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 41,2 A, 50 Hz
* Aansluitwaarde / zekering 26,6 kW / 63 A
* Gewicht 130 kg