

**Therm 601 E-ST 36**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30-100 bar
* Doorloopcapaciteit 10 l/min (600 l/h)
* Heetwatertemperatuur, traploos instelbaar 64 \*C
* Verwarmingsvermogen 36 kW
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 58,6 A, 50 Hz
* Aansluitwaarde / zekering 38,6 kW / 80 A
* Gewicht 140 kg