

**W15/220**



* Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30-220 bar
* Max. toegelaten overdruk 250 bar
* Doorloopcapaciteit 15 l/min (780l/h)
* Motortoerental 1.400 t/min
* Elektrische aansluitwaarde 400 V, 12 A, 50 Hz
* Vermogenopname / Vermogensafgifte 7,5 kW / 5,5 kW
* Gewicht 80 kg