

**Round cleaner RVS 300 mm**



* Roestvrijstaal
* Min. 10 l/min.
* Max. 15 l/min.
* Max. 250 bar (MPa)
* Max. 60 \*C
* Voor sproeisysteem 055 standaard