

**Round cleaner UFO lang RVS 350 mm**



* Roestvrijstaal
* Min. 10 l/min.
* Max. 15 l/min.
* Max. 210 bar (21 MPa)
* Max. 60 \*C
* Voor sproeisysteem 055