

**Schuiminjectoren**



* dosering in 5 fasen
* max. volumestroom 1,25 sproeier 12 l/min
* max. volumestroom 1,80 sproeier 27 l/min
* min. 70 bar (7 MPa)
* max. 250 bar (25 MPa)
* max. 80 °C