

**Stof- en waterzuigset**



* min. 10 l/min
* max. 20 l/min
* min. 120 bar (12 MPa)
* max. 250 bar (25 MPa)
* max. 60°C
* max. zuighoogte 3 m
* slanglengte 3 m
* zuigvermogen bij 10.000 l/h bij ca. 130 bar
* zuigvermogen bij 17.500 l/h bij ca. 220 bar