

**Zandstraalinjector**



* min. 10 l/min
* max. 19 l/min
* min. 120 bar (12 MPa)
* max. 250 bar (25 MPa)
* voor te bestralen materiaal van 0,2-2 mm korrelgrootte