

**ALC 1-360**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Aantal lijnen | 1 horizontaal |
| Zichtbaar bereik van lijn | 360° horizontaal |
| Nauwkeurigheid | ± 3 mm/30m |
| Zelfnivelleerbereik | ± 8 ° |
| Max. arbeidsbereik | 30 m |
| Max. arbeidsbereik met ontvanger | 60 m |
| Gebruiksduur | 35 h |
| Temperatuurbereik | -18° - +50 °C |
| Laserklasse | 2 |
| Gewicht | 0,45 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| batterijen 3x D |   |
| 1 wand- /plafondhouder WBC 1/4-ALC |   |
| 1 transportkoffer TK-S ALC 1-360 |   |

 |
| 360° lijnlaser met hoge betrouwbaarheid* Een zichtbare 360° laserlijn
* Zelfnivellering
* Optisch waarschuwingssignaal bij het overschrijden van het zelfnivellleringsniveau
* Zeer goed zichtbare laserlijnen door ontspiegelende beglazing
* Eenvoudige bediening d.m.v. 1 knop
* Inschakelbare pulse-functie voor gebruik met ontvanger
* 1/4" draadopname voor statief
 |