

**ALC 1-360**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Technische attributen | | Aantal lijnen | 1 horizontaal | | Zichtbaar bereik van lijn | 360° horizontaal | | Nauwkeurigheid | ± 3 mm/30m | | Zelfnivelleerbereik | ± 8 ° | | Max. arbeidsbereik | 30 m | | Max. arbeidsbereik met ontvanger | 60 m | | Gebruiksduur | 35 h | | Temperatuurbereik | -18° - +50 °C | | Laserklasse | 2 | | Gewicht | 0,45 kg |  |  | | --- | | Basisuitrusting | | batterijen 3x D |  | | 1 wand- /plafondhouder WBC 1/4-ALC |  | | 1 transportkoffer TK-S ALC 1-360 |  | |
| 360° lijnlaser met hoge betrouwbaarheid   * Een zichtbare 360° laserlijn * Zelfnivellering * Optisch waarschuwingssignaal bij het overschrijden van het zelfnivellleringsniveau * Zeer goed zichtbare laserlijnen door ontspiegelende beglazing * Eenvoudige bediening d.m.v. 1 knop * Inschakelbare pulse-functie voor gebruik met ontvanger * 1/4" draadopname voor statief | |