

**ALC 2-F**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Aantal lijnen | 2 in 90 ° hoek |
| Zichtbaar bereik van lijn | 90° hoek |
| Nauwkeurigheid | ± 2 mm/6 m |
| Max. arbeidsbereik | 20 m |
| Gebruiksduur | 10 h |
| Temperatuurbereik | -10° - +50 °C |
| Laserklasse | 2 |
| Gewicht | 1,09 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 2 richtplaten rood FTR-M |   |
| batterijen 3x AA |   |
| 1 transportkoffer TK-S ALC 2-F |   |

 |
| Laser voor gebruik op de vloer* Twee 90° hoek laserlijnen, voor en achter het toestel zichtbaar
* Zeer goed zichtbare laserlijnen door ontspiegelende beglazing
* Robuuste aluminium behuizing met geintegreerde 90° aanslaghoek en drie stalen kogelvoeten
 |