

**ALC 2/1**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Technische attributen | | Aantal lijnen | 1 horizontaal / 1 vertikaal | | Zichtbaar bereik van lijn | 180° horizontaal / vertikaal | | Nauwkeurigheid | ± 3 mm/10m | | Zelfnivelleerbereik | ± 6 ° | | Max. arbeidsbereik | 30 m | | Max. arbeidsbereik met ontvanger | 60 m | | Gebruiksduur | 25 h | | Temperatuurbereik | -18° - +50 °C | | Laserklasse | 2 | | Gewicht | 0,28 kg |  |  | | --- | | Basisuitrusting | | batterijen 3x AA |  | | 1 magnetische wandhouder WB-M 1/4-ALC |  | | 1 heuptas BEP ALC 2/1 |  | | 1 transportkoffer TK-S ALC 2/1 |  | |
| Zelfnivellerende kruislijnlaser   * Twee 180° zichtbare en afzonderlijk inschakelbare laserlijnen * Kruislijn-projectie * Zelfnivellering * Optisch waarschuwingssignaal bij het overschrijden van het zelfnivellleringsniveau * Uitschakelbare zelfnivellering * Zeer goed zichtbare laserlijnen door ontspiegelende beglazing * Eenvoudige bediening d.m.v. 1 knop * Inschakelbare pulse-functie voor gebruik met ontvanger * 1/4" draadopname voor statief | |