

**ALC 3/1-Basic**



|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Aantal lijnen | **1 horizontale / 2 verticale plus loodlijn** |
| Zichtbaar bereik van lijn | **90°** |
| Nauwkeurigheid | **± 0,3 mm/m (loodlijn ± 0,6 mm/m)** |
| Zelfnivelleerbereik | **± 4 °** |
| Max. arbeidsbereik | **20 m / loodlijn 5 m** |
| Gebruiksduur | **6 h** |
| Temperatuurbereik | **-5° - +50 °C** |
| Laserklasse | **2** |
| Gewicht | **0,58 kg** |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 magnetische wandhouder |  |
| batterijen 3x AA |  |
| 1 Transporttas |

**Zelfnivellerende kruislijnlaser**

* Met 1 horizontale en 2 verticale laserlijnen in 90° hoek met loodlijn, separaat instelbaar
* Loodlijn-functie
* De bijzonder heldere laserlijnen zijn ook bij slechte lichtsituaties nog zeer goed zichtbaar
* Zelfnivellering
* Optisch waarschuwingssignaal bij het overschrijden van het zelfnivellleringsniveau
* Uitschakelbare zelfnivellering
* Eenvoudige bediening d.m.v. 1 knop
* Transportbeveiliging
* 1/4" draadopname voor statief
* Ideaal voor het uitlijnen van framework