

**LR 1**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Aantal lijnen | 2 in 90 ° hoek |
| Arbeidsbereik | 30 - 75 m |
| Nauwkeurigheid | I=0,75 mm / II=1,75 mm |
| Gebruiksduur | 30 h |
| Temperatuurbereik | -20° - +60 °C |
| Gewicht | 0,14 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 9V batterij-blok |   |
| 1 houder SC LR 1 |   |

 |
| Laserontvanger* Ontvanger voor horizontaal en verticaal pulserende laserlijnen. Bruikbaar met ALC 1-360 en 2/1
* Instelbare precisie-aanduiding
* Display op voor- en achterkant
* Uitschakelbaar, akoestisch signaal bij het ontvangen van de laserstraal
* Horizontale aanduiding
 |