

**3D liner**



Zelfnivellerende 3D-kruislijnlaser.
3-dimensionale laser met 1 horizontale en 2 verticale 360° lasercirkels
Zeer breed inzetbaar, speciaal geschikt voor binnengebruik: installatiewerk, vloeren, wanden, plafonds etc.

Zelfnivellerend door magnetisch gedempte pendel (+/- 3°)
Complete set in aluminium koffer inclusief  3-poot nivelleervoet, adapter/lader, oplaadbare Li-ion accu.
2 jaar garantie.

Optioneel verkrijgbaar: handontvanger voor gebruik op grotere afstand of incidenteel buitengebruik.

Geschikt voor gebruik met statief LET-C (optioneel verkrijgbaar).

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 3042009 |
| nivelleermethode | zelfnivellerend pendelsysteem |
| bereik binnen | ca. 15 meter (binnen) |
| laserdiode | 638 Nm |
| klasse | 2 |
| meetnauwkeurigheid | 5m. +/- 1mm. |
| gewicht | 1 kg |
| nivelleerbereik | +/- 3° |
| voeding | oplaadbare Li-ion accu of netadapter (meegeleverd) |