

**Big rotator**



Volledig zelfnivellerende (servo) rotatielaser voor horizontaal en verticaal gebruik.  
Groene laser Klasse 3R extra goede zichtbaarheid zowel binnen als buiten.  
  
Eenvoudige bediening: functies zijn nauwkeurig afleesbaar op het LCD-display op het apparaat.  
Dubbel afschot, tiltfunctie, scanfunctie.  
  
Compleet met accupack en lader, IR-afstandsbediening, handontvanger v.v. baakklem, wandbevestiging, doelplaat en beschermende koffer.  
  
2 jaar garantie  
  
Geschikt voor gebruik met statief SDX-OD en KEL-300 (optioneel verkrijgbaar).

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 3046063 |
| bereik | ca. 250 mtr. met handontvanger |
| laserdiode | 532 Nm |
| klasse | 3R (groen) |
| meetnauwkeurigheid | 0,05 mm/m |
| norm | IP 54 |
| rotatiesnelheid | 0, 60, 120, 300, 600 tr/min |
| functies | afschot op X/Y-as, tiltfunctie, scanfunctie 0° - 180° , dubbele loodlijn |
| scanfunctie | 0° ,10° ,45° ,90° ,180° graden |
| nivelleerbereik | ± 5° |