

**Bullduster B12**



900 m³ schone lucht per uur (max. 1900 m³ zonder filters)

Makkelijk te vervoeren met 4 zwenkwielen

Dit is een professionele aircleaner voor renovatie en bouw, speciaal ontwikkeld om aan de strenge ARBO-eisen voor een stofvrije werkomgeving te voldoen.

Gewicht 27 kg

|  |  |
| --- | --- |
| C6012140 | BullDuster B12 Incl. H13, G4 en G3 filters |
| C43302501 | Hoofdfilter HEPA 13 |
| C44302501 | Voorfilter G4 |
| C44101805 | Voorfilter G3 (6 stuks) |