

**BG125**



BG125 borstelloze hoogfrequente betonslijper

Borstelloze permanente magneet synchrone motor met 2200 W voor uitstekende prestaties en efficiëntie.
De constante snelheid wordt gehandhaafd ongeacht de belasting
Load-indicator optimaliseert de slijpprestaties met waarschuwing voor overbelasting en oververhitting
De instelbare, ergonomische handgreep aan de voorzijde en het gereedschapsvrije schuifdeksel zijn ideaal voor kanten slijpen
Stofbescherming met vering voor effectieve stofafzuiging. Met verwisselbare borstels
Gebruikt met de P4K-frequentieomvormer

Model BG125 betonslijper
Stroomverbruik 3 ~ 2200 W
stationair toerental 3850 - 5800
Komschijf Ø Ø 125 mm
Asgat 22,23 mm & 25,4 mm (dubbelzijdig)
spindel M14
Afmetingen (LxBxH) 455 x 200 x 175 mm
Gewicht 4,6 kg

Model P4K-frequentieomvormer
Spanning 100V - 240 V ~ 50-60 Hz
max. Stroomverbruik 1 ~ 4500 W
max. Vermogen 3 ~ 4000 W
Gewicht 3,1 kg