

**BG5**



BG5 borstelloze hoogfrequente betonslijper

Borstelloze permanente magneet synchrone motor met 2200 W voor uitstekende prestaties en efficiëntie.
De constante snelheid wordt gehandhaafd ongeacht de belasting
Load-indicator optimaliseert de slijpprestaties met waarschuwing voor overbelasting en oververhitting
Anti-vibratie handgreepbevestigingen voor verhoogd bedieningscomfort
Stofbescherming met vering voor effectieve stofafzuiging. Met verwisselbare borstels
Gereedschapsvrij schuifdeksel voor kantenlijpen
Gebruik met de P4K-frequentieomvormer

Model BG5 betonslijper
Stroomverbruik 3 ~ 2200 W
stationair toerental 3850 - 5800
Komschijf Ø Ø 125 mm
Asgat 22,23 mm en 25,4 mm (dubbelzijdig)
spindel M14
Afmetingen (LxBxH) 235 x 290 x 235 mm
Gewicht 5,1 kg

Model P4K-frequentieomvormer
Spanning 100V - 240 V ~ 50-60 Hz
max. Stroomverbruik 1 ~ 4500 W
max. Vermogen 3 ~ 4000 W
Gewicht 3,1 kg