

**DM5**



DM5
2-gangen natte kernmotor

1800 W-motor met overbelasting en beveiliging tegen oververhitting
2-gangen versnellingsbak met mechanische koppeling
Waterpas voor nauwkeurige uitlijning
Handvat met klemring voor nauwkeurig boren

model DM5
Vermogen 1800 W
Spanning, frequentie 220-240 V ~ 50-60 Hz
boren tot Ø 132 mm
Snelheid 1: 1500/780
Snelheid 2: 2500/1400
Spildraad 1 1/4 "UNC & 1/2" BSP
Afmetingen (LxBxH) 450 x 105 x 280 mm
Gewicht 4,8 kg