

**DM62**



DM62
2-gangen droge kernboormachine

Vooral voor droog boren in gewapend beton
Zeer praktisch voor het boren boven het hoofd, bij vriesweer en in situaties waar nat boren niet mogelijk of toegestaan is.
Ook geschikt voor conventioneel droog boren
Motorhuis van magnesiumlegering voor minimaal gewicht en maximale sterkte.
Eenvoudig aan en uit zetten van de soft beat-functie
LED-belastingindicatorlampje om de boorefficiëntie te optimaliseren met waarschuwing voor overbelasting en oververhitting
Ingebouwde verticale libellen.
Stofafzuiging voor efficiënt droog boren

model DM62
Vermogen 2000 W
Spanning, frequentie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Boordiameter droog (steen) - Ø 262 mm
Droog (gewapend beton) ØØ216 mm
Snelheid 1: 1250/750
Snelheid 2: 1900/1140
Zachte slagfrequentie Snelheid 1: 25.000 bpm / 15.000 bpm
Snelheid 2: 38.000 bpm / 22.800 bpm
Spildraad 1 1/4 "UNC & 1/2" BSP
Klemhals Ø 60 mm
Afmetingen (LxBxH) 430 x 122 x 290 mm
Gewicht 6,2 kg