

**DM6P**



DM6P
3-gangen natte kernboormachine

Magnesiumlegering motor en versnellingsbehuizing voor minimaal gewicht en maximale sterkte.
3-speed oliebadversnellingsbak met slipkoppeling
LED-belastingindicatorlampje om de boorefficiëntie te optimaliseren met waarschuwing voor overbelasting en oververhitting
Motor uitgerust met elektronische overbelasting en thermische beveiliging
Ingebouwde horizontale en verticale waterpassen zorgen voor een nauwkeurige plaatsing
Handvat met klemring voor nauwkeurig boren

model DM6P
Vermogen 2000 W
Spanning, frequentie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Snelheid 1: 930/560
Snelheid 2: 910/1520
Snelheid 3: 4270/2560
Boordiameter nat Ø 162 mm
Spildraad 1 1/4 "UNC & 1/2" BSP
Klemhals Ø 60 mm
Afmetingen (LxBxH) 437 x 115 x 289 mm
Gewicht 6,3 kg