

**DMC6P/P**



DMC6P / D
3-gangen nat / droog kernboormachine

Verkrijgbaar met pistolen en achterhandgreep
Met de GEKA-koppeling kunt u schakelen tussen nat (watervoorziening) en droog (stofafzuiging)
3-speed oliebadversnellingsbak met slipkoppeling
LED-belastingindicatorlampje om de boorefficiëntie te optimaliseren met waarschuwing voor overbelasting en oververhitting
De motor is uitgerust met elektronische overbelasting en thermische beveiliging
Horizontaal waterpas en verticale libellen voor de hoogste precisie
Handvat met klemring voor nauwkeurig boren

Model DMC6P / D
Vermogen 2000 W
Spanning, frequentie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Boordiameter nat Ø162 mm
Boordiameter droog Ø182 mm
Snelheid 1: 930/560
Snelheid 2: 1520/910
Snelheid 3: 4270/2560
Spildraad 1 1/4 "UNC & 1/2" BSP
Klemhals Ø 60 mm
Afmetingen (LxBxH) 437 x 115 x 289 mm
Gewicht 6,4 kg