

**TC402**



TC402
2-gangen droge en natte kernboormachine

Speciaal ontworpen voor nat of droog boren met een kleine diameter
Ideaal voor boren in tegels, keramiek, porselein, steen, beton, metselwerk, glas en soortgelijke materialen
Snelwisselbit voor eenvoudige verwijdering van kernen
De onafhankelijke drukwatertank met instelbare stroming is zeer praktisch en kan worden gebruikt op bouwplaatsen zonder watervoorziening (sluit desgewenst een externe watertoevoer aan met de optionele watervoorzieningsset)
De zuigcentreringsgeleider dient ook als een slibvanger en zorgt voor een precieze controle terwijl de rommel tot een minimum wordt beperkt

model TC402
Stroomverbruik 650 W
Voltage 220-240 V ~ 50/60 Hz
Snelheid 1: 14500/2700
Snelheid 2: 7500/4500
Booroppervlakte Ø 40 mm
Asaansluiting M14-2,0
Beschermingsklasse II met PRCD
Klemhals Ø 43 mm
Afmetingen (LxBxH) 348 x 100 x 300 mm
Nettogewicht 2,5 kg