

**C18**



C18 Diamant-handzaag hoogfrequent

Watergekoelde permanente magneetmotor van 6500 W voor uitstekende prestaties en efficiëntie.
Snijdiepte 175 mm met snijschijf van 450 mm
Mesbeschermer met snelsluitingen voor snel verwisselen om door te zagen
Het LED-lampje geeft de belasting aan
De constante snelheid wordt gehandhaafd ongeacht de belasting.
Watergekoelde frequentieomvormer met LCD-informatieweergave
Maximaal vermogen met driefasige ingang, maar ook met enkelfasige ingang (met gereduceerd vermogen) via de enkelfasige adapterkabel
Spoelen met vlakke flensset mogelijk
Gebruikt met de P8K-frequentieomvormer

Model C18 betonzaag
Vermogen 3 ~ 380-480V 6500 W
Vermogen 3 ~ 220-240V 5500W (25A) 3500W (16A)
Vermogen 1 ~ 220-240V 5500W (32A), 3600W (16A)
Nominale laadsnelheid min -1 2800
Lineaire snelheid met een blad van 450 mm 59,8 m / s
max. Bladdiameter Ø 450 mm
max. Zaagdiepte 175 mm
Bevestigingsgat 25,4 mm
Afmetingen (LxBxH) 810 x 260 x 310 mm
Gewicht 11,6 kg
.
Model P8K-frequentieomvormer
max. Ingang 3 ~ 380-480 V 16 A, 8000 W
max. Ingang 1 ~ 220-240 V 32 A, 7000 W
minuut Waterstroom (bij 25 ° C) 3,5 l / min
max. Waterdruk 7 bar
Afmetingen (LxBxH) 460 x 220 x 260 mm
Gewicht 7,3 kg