

**R13**



R13 ringzaag

330 mm - ringzaag met een snijdiepte van 220 mm
3200 W universele motor met elektronische overbelasting en thermische beveiliging
Uniek, eentraps messpansysteem: sneller, eenvoudiger en nauwkeuriger dan conventionele systemen
High Stability Guide Roll-ontwerp houdt het blad stabiel en centraal wanneer de snede begint
LED-indicator die de belastingscondities toont
De ringverandering kan snel worden uitgevoerd en vereist geen demontage van de kap.

model R13
Stroomverbruik 220 V: 3200 W
Voltage 220-240 V ~ 50/60 Hz
stationair toerental/ Min 2850
Lineaire snelheid 49,2 m / s
Bladdiameter Ø 330 mm
max. Zaagdiepte 220 mm
Klasse I-bescherming (met PRCD)
Afmetingen (LxBxH) (inclusief blad) 730 x 280 x 450 mm
Gewicht 12,6 kg (exclusief zaagblad)