

**R16**



R16 Borstelloze hoogfrequente ringzaag

300 mm zaagdiepte
Watergekoelde permanente magneetmotor van 6500 W voor uitstekende prestaties en efficiëntie.
Uniek, eentraps messpansysteem: sneller, eenvoudiger en nauwkeuriger dan conventionele systemen
De extreem stabiele constructie van de geleidingsrollen zorgt ervoor dat het blad stabiel en gecentreerd blijft bij het instellen van de snede
Het LED-lampje geeft de belasting aan
De constante snelheid wordt gehandhaafd ongeacht de belasting.
Veranderingen van vellen kunnen snel worden uitgevoerd en vereisen geen demontage van de hoes
Watergekoelde frequentieomvormer met LCD-informatieweergave
Maximaal vermogen met driefasige ingang, maar ook met enkelfasige ingang (met gereduceerd vermogen) via de enkelfasige adapterkabel
Gebruikt met de P8K-frequentieomvormer

Model R16 ringzaag
Vermogen 3 ~ 380 - 480 V 6500 W
Vermogen 1 ~ 220 - 240 V 5500 W (32A), 3600 W (16A)
Nominale laadsnelheid min -1 2500
Lineaire snelheid 53.0 m / s
Bladdiameter Ø 400 mm
max. Snijdiepte 300 mm
Afmetingen (LxBxH) 830 x 240 x 460 mm
Gewicht 12,8 kg

Model P8K-frequentieomvormer
max. Ingang 3 ~ 380-480 V 16 A, 8000 W
max. Ingang 1 ~ 220-240 V 32 A, 7000 W
minuut Waterstroom (bij 25 ° C) 3,5 l / min
max. Waterdruk 7 bar
Afmetingen (LxBxH) 460 x 220 x 260 mm
Gewicht 7,3 kg