

**AS170**



Download hier de productfolder:

Arbortech AS170

Download hier de onderdelentekening:

AS170 - onderdelentekening

Specificaties Arbortech AS170

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Productnaam: | Arbortech AS170 |  |
| Zaagdiepte – breedte: | 120 mm - 7,2 mm | 4 3/4” – 1/4” |
| Gewicht met zaagbladen: | 4,3 kg | 9.5 lb |
| Afmetingen zonder zaagbladen: | 450 x 75 x 240 mm | 17 3/4” x 3” x 9 1/2” |
| Geluidsniveau: | 108 dB |  |
| Trillingen: | 9,3 m/s² |  |
| Snelheid zonder belasting: | 5100 rpm |  |
| Elektra classificatie, nominaal: | 230 VAC, 50 Hz (Europa), 1250 W |  |
| Diameter stofafzuigkoppelstuk: | 30 mm ID, EN 60335-2-69 | 1 3/16” |
| Riemspanning: | 1 mm max. middelspanning afbuiging breedte | 1/16” |
|  | 25 N (2,5 kg) afbuigingskracht | 5 lb |
| Aanhaalmoment bladbevestiging: | 16 Nm (1,6 kg-m), ongesmeerd | 11,5 ft-lb |
| Goedkeuring: | EN 60745 |  |
|  | Machinerichtlijn 2006/42/EC |  |

|  |
| --- |
| De Arbortech zaagt meer. |
| Bouwmateriaal: |
| Bakstenen (tot 20 Nm/mm²), kalkzandsteen, vezel cementhout |
| Steen: |
| Zachte zandsteen, natuurlijk kalksteen, zacht tot middelhard steen |
| Hout: |
| Hardhout, spaanplaathout, vuil hout, boomwortels in de grond |
| Plastieken: |
| Schuim, PVC, acryl, glasvezel |