

**PLD182**



2300 W - tot 182 mm in beton

Professionele diamantboormachine met 3 versnellingen, met een volledig aluminium behuizing en ruim bemeten overcapaciteit voor zwaar gebruik in iedere situatie. Met combi-as en geïntegreerde stofafzuiging of watertoevoer, electronisch regelbare schakelaar, thermische- en overspanningsbeveiliging, mechanische slipkoppeling, PRCD schakelaar en extra verstelbare handgreep. Verpakt in kunststof koffer.

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 10.094.81 |
| EAN code | 4026851015662 |
| Merk | Eibenstock |
| Type | Natboormachine |
| Vermogen | 2300 Watt |
| Spanning | 230 V |
| Toerental (belast) | 520 / 1250 / 2700 tr/min. |
| Toerental (onbelast) | 950 / 2200 / 4400 tr/min. |
| Aansluiting | Combi-hoofdas 1¼" buitendraad - ½" binnendraad |
| Max. boordiameter (nat) | 12-182 mm |
| Spanhalsdiameter | 60 mm |
| Gewicht | 7,5 kg |

 