

**EHR750B**



**DE DRAADLOZE VRIJHEID BIJ HET BUITEN MENGEN:**
**DE NIEUWE MIXER VAN EIBENSTOCK MET BENZINEMOTOR!**

Mengen zonder gebruik van elektrische stroom, ook voor grote hoeveelheden taaie materialen!

**GEBRUIK:**

 Net- en stroomonafhankelijke menging van bouwmateriaal met gemiddelde en hoge viscositeit, b.v. lijm, gebruiksklare mortel en gips, dekvloer.
- Bespaart het gebruik van generatoren op plaatsen zonder elektriciteit.
- Aanzienlijk krachtiger dan batterijmixers bij langere mengtijden.
- Tuinieren en landschapsarchitectuur, wegenbouw, spoorweg, gemeentelijke bedrijven, civiele techniek in het algemeen.

**KENMERKEN:**

- 4-takt motor op benzine
- Snelle start, elektronische ontsteking
- In vergelijking met tweetaktmotoren probleemloos draaien, milieuvriendelijk, lagere uitstoot en lager brandstofverbruik

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TECHNISCHE GEGEVENS:**

|  |  |
| --- | --- |
| Snelheid | 0-450 rpm |
| Aansluiting | M14 (F) |
| Gewicht | 8,9 kg |
| Max Ø | 140 mm |
| Motor/cilinderinhoud     | 4-takt benzinemotor / 31cm³ |
| Max motorkracht | 0,75 kW / 1,0 pk |

Artikelnr: 10.063.05 |

