

**L 1710 FRA**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Max. slijpschijf-Ø | 125 mm |
| Onbelast toerental | 10000 /min |
| Opgenomen vermogen | 1400 Watt |
| Afgegeven vermogen | 880 Watt |
| Gereedschapsopname | M 14 |
| Gewicht | 2,4 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 slijpbeschermkap 125 Ø | 274.658 |
| 1 SoftVib-handgreep | 316.857 |
| 1 spanflens |   |
| 1 spanmoer M 14 |   |

 |
| 1400 Watt haakse slijper 125 mm, met extra vlakke aandrijfkop* FR-volle-golf-elektronika: met toerentalregeling door tachogenerator, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging
* Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties, extreme uithouding door perfecte koeling
* Lichte vorm met extreem vlakke slijpkop, speciaal geschikt voor moeilijk toegangbare plaatsen
* SoftVib-handgreep met geïntegreerde, gepatenteerde spanmoersleutel en vibratiedemping
* Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
* Asvergrendeling
 |