

**L 3309 FR**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Max. slijpschijf-Ø | 125 mm |
| Onbelast toerental | 11000 /min |
| Opgenomen vermogen | 1010 Watt |
| Afgegeven vermogen | 610 Watt |
| Gereedschapsopname | M 14 |
| Gewicht | 1,9 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 slijpbeschermkap 125 Ø | 294.438 |
| 1 SoftVib-handgreep | 316.857 |
| 1 spanflens |   |
| 1 FixTec-snelspanmoer M 14 | 313.459 |

 |
| 1010 Watt haakse slijper, 125 mm* FR microprocessor-elektronika: toerentalregeling door tachogenerator, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroompanne, overbelastingsbeveiliging
* Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties, extreme uithouding door perfecte koeling
* Lichte, ergonomische vorm
* SoftVib-handgreep met geïntegreerde, gepatenteerde spanmoersleutel en vibratiedemping
* Veiligheidsbeschermkap: gepatenteerd (DE10115635C1) en met veiligheidspen
* Asvergrendeling
* Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V
 |